**Управление образования администрации Яковлевского района**

**Задания**

**для школьного этапа всероссийской олимпиады по технологии**

**2018-2019 уч. год**

**7-8 класс**

**Практическая часть**

Максимальное количество баллов 40

**«Выполнение двойного шва»**

**Двойной шов** применяется в основном при изготовлении постельного белья, стачивании подкладки карманов.

Вам потребуется два куска ткани размером 15х10 см.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание операции | Рисунок |
| 1 | Детали складываем изнаночной стороной внутрь и, уровняв срезы, стачиваем вдоль длинной стороны (Рис. 1) по лицевой стороне на расстоянии 0,3 - 0,4 см от края | zadaniia_olimpiady_po_tiekhnologhii_shkol_nyi_tur_dlia_uchashchikhsia_7_8_klassov_dievochki_4 |
| 2 | Срезы разутюживаем |
| 3 | Перегибаем детали лицевыми сторонами внутрь и прокладываем вторую строчку, отступая от края на 0,5-0,7 см. Припуски ткани на шов закрыты строчкой (Рис. 2) |
| 4 | Шов приутюживаем |

**Самоконтроль:**

* машинные строчки - ровные, аккуратные;
* ширина швов соответствует заданным величинам;
* наличие машинных закрепок;
* качество ВТО;
* соблюдение правил техники безопасности.

Члены предметно-методической комиссии: Сергеева Е.В. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Лычева С.Г. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Тертычная О.Н. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/